ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

об обеспечении требований безопасности труда при проведении уборочных работ

В организациях агропромышленного комплекса период проведения уборочных работ является одним из самых ответственных и напряженных. Как показывает практика, наилучших результатов в проведении уборочной кампании (от уборки зерновых культур до заготовки продукции растениеводства) добиваются руководители и специалисты сельскохозяйственных организаций, принявшие меры по организованному проведению всего комплекса работ. И надо признать, что в большинстве организаций реализация установленных требований охраны труда позволяет не допускать несчастные случаи.

Однако анализ причин производственного травматизма при проведении уборочных работ показал, что неединичными являются случаи, когда со стороны руководителей, специалистов и работников организаций АПК не обеспечивается соблюдение установленных технических и технологических регламентов при эксплуатации транспортных средств, машин, механизмов и оборудования. Кроме того, имеют место случаи невыполнения и игнорирования ими должностных обязанностей и требований инструкций по охране труда, трудовой и производственной дисциплины.

В связи с этим перед началом проведения уборочных работ Департамент государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты считает необходимым напомнить об обстоятельствах и причинах отдельных несчастных случаев, происшедших на производстве при их проведении в 2023 году.

Так, 12 июня 2023 г. смертельную травму получил оператор процесса обработки зерна Республиканского дочернего унитарного предприятия «Белоруснефть-Особино» Буда-Кошелевского района Гомельской области. В этот день оператор получил задание на прочистку самотечной трубы подачи зерна зерносушильного комплекса Мега от слежавшихся отходов зерна. Данную работу необходимо было производить с огражденной галереи обслуживания горизонтальных цепных транспортеров. Вместе с тем потерпевший перелез через перила галереи, спустился на крышу помещения сепараторной и стал наносить удары кувалдой по стенке трубы. В какой-то момент, перемещаясь по крыше, он наступил на поликарбонатный лист светового проема и провалился в помещение сепараторной.

25 июля 2023 г. погиб тракторист-машинист сельскохозяйственного производства открытого акционерного общества «Речень» Любанского района Минской области. В нарушение требований инструкции по охране труда при выполнении ремонтных работ под поднятой жаткой зерноуборочного комбайна МЕГА 350 ни потерпевшим, ни другим трактористом-машинистом не была установлена предохранительная опора (подставка). В результате этого при регулировке штуцера рукава высокого давления произошло его отсоединение от места крепления, и жатка комбайна самопроизвольно опустилась на землю, травмировав находившегося под ней тракториста.

Несчастный случай, приведший к тяжелой производственной травме, произошел 25 июля 2023 г. с трактористом-машинистом сельскохозяйственного производства коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Луки-Агро» Кореличского района Гродненской области.

В нарушение требований локальных правовых актов по охране труда, инструкции по эксплуатации комбайна кормоуборочного полунавесного КПК-3000А, агрегатируемого с универсальным энергетическим средством УЭС-2-250, потерпевший производил работы по заточке ножей измельчающего аппарата при работающем двигателе и вале отбора мощности. Для этого он залез на жатку комбайна, открыл поворотную крышку защитного кожуха и начал вручную подводить заточной диск к вращающемуся ротору с ножами. В результате резкой подачи заточного диска произошло его заклинивание с последующим разрушением защитного кожуха, крепления и выбросом заточного устройства. В результате воздействия разлетающихся элементов заточного устройства потерпевший получил травму ноги.

3 августа 2023 г. смертельную травму получил полевод открытого акционерного общества «МушиноАгро» Мстиславского района Могилевской области при нахождении его в завальной яме зерносушильного комплекса М-819 в результате засыпания зерном.

Специальным расследованием установлено, что на завальной яме отсутствовало устройство, исключающее возможность падения в нее работающих. Кроме того, к выполнению работ по профессии оператор сушильных установок допущен потерпевший, не достигший восемнадцатилетнего возраста, без наличия у него соответствующей квалификации, не прошедший в установленном порядке инструктаж, стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда.

Несчастный случай на производстве со смертельным исходом произошел 18 августа 2023 г. со слесарем по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Езерский» Чериковского района Могилевской области. В этот день тракторист-машинист сельскохозяйственного производства совместно с потерпевшим осуществляли уборку зерновых культур. В обязанности последнего входило контролировать потери зерна, а также в случае поломки комбайна зерноуборочного самоходного GS12A1PRO осуществлять его ремонт. В какой-то момент потерпевший поднялся на бункер комбайна для разравнивания зерна. При проезде под линией электропередач напряжением 10 кВ он приблизился на небезопасное расстояние к нижнему проводу и был поражен техническим электричеством.

Организационной причиной несчастного случая явился допуск потерпевшего и тракториста-машиниста к выполнению работ по уборке зерна на зерноуборочном комбайне без проведения инструктажа и проверки знаний по вопросам охраны труда.

19 октября 2023 г. смертельную травму получил работающий по гражданско-правовому договору, заключенному с сельскохозяйственным производственным кооперативом «ГОЖА» Гродненского района Гродненской области.

Потерпевший, являющийся должностным лицом организации (заведующий гаражом), в нарушение требований нормативных правовых актов и локальных правовых актов по охране труда, выполняя работы по уборке сахарной свеклы на свеклоуборочном комбайне SF 10-2 вблизи воздушных линий электропередач без наблюдающего, совершил наезд на опору ВЛП-10 кВ, после чего вышел из кабины комбайна, попавшего под напряжение, и был смертельно травмирован.

Несчастный случай, приведший к тяжелой производственной травме (полная травматическая ампутация левой кисти), произошел 30 октября 2023 г. с работающим по гражданско-правовому договору, заключенному с открытым акционерным обществом «Игнатичи» Минского района Минской области. При попытке устранить засор вальцов для отделения ботвы картофелеуборочного комбайна Grimme DR 1500 с использованием монтировки произошло резкое снятие напряжения вальца, в результате чего рычаг со звездочкой под действием пружины возвратился в исходное положение, и левая рука попала между звездочками.

Специальным расследованием установлено отсутствие эксплуатационной документации организации-изготовителя на комбайн, содержащей меры по обеспечению безопасности при его эксплуатации, а также локальных правовых актов, содержащих способы и приемы безопасного выполнения работ по техническому обслуживанию, ремонту и очистке комбайна. Кроме того, потерпевший допущен к выполнению работ без прохождения в установленном порядке стажировки, инструктажа и проверки знаний по вопросам охраны труда.

В целях профилактики и недопущения травматизма работников при проведении уборочных работ Департамент рекомендует:

1. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, комитетам и управлениям по сельскому хозяйству и продовольствию обл-, райисполкомов провести семинары (совещания) с руководителями и специалистами агропромышленных организаций по вопросам безопасного выполнения уборочных работ.

2. Руководителям и специалистам агропромышленных организаций:

довести информацию о несчастных случаях, происшедших при проведении уборочных работ в 2023 году, до сведения работников;

все виды уборочных работ организовать в соответствии с требованиями Правил по охране труда в сельском и рыбном хозяйствах, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 5 мая 2022 г. № 29/44;

обеспечить проведение внеплановых (целевых) инструктажей по охране труда с работниками, привлекаемыми к выполнению уборочных работ;

назначить лиц, ответственных за безопасное производство каждого вида уборочных работ (уборка зерновых культур, заготовки кормов, уборка продукции растениеводства);

обеспечить работников средствами индивидуальной защиты в соответствии с установленными законодательством нормами, исправным инструментом и инвентарем;

обеспечить безопасность при эксплуатации машин и механизмов, используемых на уборочных работах, руководствуясь при этом требованиями, изложенными в технических документах организаций-изготовителей и вышеуказанных правилах;

исключить случаи допуска к эксплуатации тракторов, сельскохозяйственных машин и агрегатов, не отвечающих требованиям безопасности, не прошедших государственный технический осмотр;

не допускать (отстранять от работы) работников, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения, не прошедших в установленном порядке медицинский осмотр, обучение, инструктаж, стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда;

обеспечить осуществление контроля за состоянием трудовой производственной дисциплины, соблюдением работающими требований локальных правовых актов по охране труда.